**ΑΔΑ: ΨΚΝ1ΟΡΡ3-ΩΘ9**

**Αρ.Πρωτ.: 7499/23.09.2022**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για προμήθεια και εγκατάσταση καμερών συμβατές με το ήδη υπάρχον Avigilon Control Center για το Γ.Ν. Θήρας»**

**ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας**

**β. Την με Αρ. Πρωτ.7235/13.09.22 εισήγηση του τμήματος Πληροφορικής του Γ.Ν. Θήρας .**

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: **Τρεις χιλιάδες ευρώ**  **( 3.000,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α**

|  |  |
| --- | --- |
| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| **Χαμηλότερη Τιμή** | 23 Σεπτεμβρίου 2022 |

**ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ**  **ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ**  **ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΗΜΕΡΑ** | **ΩΡΑ** |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: [supplies@santorini-hospital.gr](mailto:supplies@santorini-hospital.gr) και στο fax: 2286035459 | 30 Σεπτεμβρίου 2022 | Παρασκευή | 13:00 μ.μ. |

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) καμερών συμβατές με το υπάρχον Avigilon Control Center για το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας.

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της σύμβασης θα αναλάβει να προμηθεύσει, να εγκαταστήσει, να θέσει σε λειτουργία και να παραδώσει ένα Σύστημα Ασφαλείας του παρακάτω εξοπλισμού στο Γενικού Νοσοκομείου Θήρας σύμφωνα µε τις παρακάτω προδιαγραφές.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ip Κάμερα

5MP, 1/2.7" CMOS image sensor, low illuminance, high image definition. Outputs max. 5MP (2592x1944) @20 fps, and supports 4MP (2688x1520) @25/30 fps. H.265 codec, high compression rate, ultra-low bit rate.

Built-in warm light, max. illumination distance: 30 m.

ROI, SMART H.264+/H.265+, flexible coding, applicable to various bandwidth and storage environments.

Rotation mode, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, digital watermarking, applicable to various monitoring scenes.

Intelligent detection: Intrusion, tripwire (support the classification and accurate detection of vehicle and human).

Abnormality detection: Motion detection, video tampering, scene changing, audio detection, no SD card, SD card full, SD card error, network disconnection, IP conflict, illegal access, voltage detection. Supports max. 256 G Micro SD card, built-in Mic. 12V DC/PoE power supply, easy for installation · IP67 protection. SMD Plus

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Pc

Επεξεργαστής i5-11400 (3.6GHz)

Μνήμη 16GB

Κάρτα γραφικών 2GB DDR5

Σκληρός δίσκος 240GB nvme pcie gen3.0 /1TB HDD

Θήκη Midi tower

Κατασκευαστής επεξεργαστή INTEL Chipset Intel H510

Τύπος μνήμης DDR4- 2666MHZ

Οπτικά μέσα DVD-RW Floppy Disk / Card Reader No / No Σειριακή θύρα / Παράλληλη θύρα No / No

Δίκτυο Ethernet 10 / 100 / 1000

Πληκτρολόγιο No Ποντίκι No Εγγύηση (μήνες) 36

Τύπος εγγύησης Service and Parts

Τεχνικά Χαρακτηριστικά TV 32’’

Οθόνη

Η οθόνη θα είναι επίπεδη τηλεόραση LCD και θα εγκατασταθεί από τον Προμηθευτή σε κατάλληλο εμφανές σημείο στον τοίχο του Φυλακίου. Η είσοδός της πρέπει να είναι συµβατή µε το ήδη υπάρχον εγκατεστημένο καταγραφικό.

Εικόνα Διαγώνιος32 "

Ευκρίνεια Full HD

Ρυθμός Ανανέωσης50/60 Hz

Τύπος Panel Direct LED

HDR Type HDR, HDR10

Local Dimming Όχι

Ήχος

Κανάλια Stereo

Ισχύς 20 W

Πρότυπα Ήχου Dolby Digital,

Δυνατότητες & Λειτουργίες Δέκτης DVB-S2, DVB-T2

Media Player Ναι

Εγγραφή PVR Όχι

Hotel Mode Ναι

Φωνητικές Εντολές Όχι

HbbTV Όχι

Λογισμικό WebOS

Smart Assistant Δεν Διαθέτει

Smart Οικοσύστημα Alexa

Ενσύρματες Συνδέσεις

Σύνολο Θυρών HDMI2

Πλήθος HDMI 2.10

Πλήθος USB1

Ethernet Ναι

Digital Audio Optica lΝαι

Headphones Όχι

Ασύρματες Συνδέσεις Wi-Fi Ναι

Bluetooth Ναι

Miracast Όχι

Chromecast Built-In Όχι

Screen Mirroring Όχι

AirPlay Όχι

Γενικά Έτος Κυκλοφορίας 2022

Βάρος 5,9 kg VESA Mount

Ενεργειακή Ετικέτα Ενεργειακή Κλάση F

Διαστάσεις (Χωρίς Βάση) Πλάτος736 mm Ύψος437 mm Πάχος82,9 mm Διαστάσεις (με Βάση) Πλάτος736 mm Ύψος464 mm Πάχος180 mm

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα προς εγκατάσταση στοιχεία, συσκευές/κάμερες είναι:

- Κάµερες

- Οθόνη

- Καλώδια & Δικτυακός εξοπλισμός

Β. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Οι κάµερες θα εγκατασταθούν στον ιστό και στον χώρο του Τμήματος του εμπρόσθιου φυλακίου. Όλες οι συσκευές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό συµµόρφωσης σύμφωνα µε τις πιο πρόσφατες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης EMC/LVD.

|  |  |
| --- | --- |
| Περιγραφή | Ποσοτητα |
| ΑΔΕΙΕΣ Avigilon Control Center | 5 |
| CAMERA IP 5MP | 5 |
| KOYTI ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ | 4 |
| PC | 1 |
| TV 32 | 1 |
| ΚΑΛΩΔΙΟ UTP ME ΣΩΛΗΝΑ ΚΟΥΒΙΔΗ | 70 μέτρα |
| ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ |  |

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο χρόνος υλοποίησης προβλέπεται να είναι µέχρι δυο (2) µήνες. Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και της θέσης σε λειτουργία , θα ειδοποιηθεί η Τ.Υ. του Γ.Ν. Θήρας και θα γίνει η ποσοτική παραλαβή του συστήματος µε βάση τη σύνθεσή του

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :**

* **Ισχύς Προσφορών:** 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.
* **Αποστολή προσφορών:** Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: [supplies@santorini-hospital.gr](mailto:supplies@santorini-hospital.gr) ή στο fax: 2286035459 έως τις 30.09.2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.
* **Τρόπος Πληρωμής:** Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 14.09.98.80 (Προμήθεια Μηχανημάτων & Λοιπού Εξοπλισμού) του εγκεκριμένου για το 2022 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και **εντός 60 ημερών** από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
* Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
* Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

**Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ**

**ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**