**ΑΔΑM: 23PROC013566451 2023-10-11**

 **ΑΔΑ: Ψ95ΥΟΡΡ3-ΤΤ8**

 **Αρ.Πρωτ.: 6458/11.10.2023**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ειδικής κατασκευής εξωτερικών καπνοδόχων διπλού τοιχώματος σε επιτοίχια κάθετη τοιχοποιία για την επισκευή της εξωτερικής καπνοδόχου, των δύο λεβήτων και του heat master του Γ.Ν. Θήρας»**

**ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας**

 **β. Την με Αρ. Πρωτ.6383/06.10.23 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας .**

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: **Τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια εβδομήντα ένα ευρώ (4.871,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α**

|  |  |
| --- | --- |
| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ |
| **Χαμηλότερη Τιμή** | 11 Οκτωβρίου 2023 |

**ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ****ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ****ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΗΜΕΡΑ** | **ΩΡΑ** |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: supplies@santorini-hospital.gr και στο fax: 2286035459 |  17 Οκτωβρίου 2023 | Τρίτη | 13:00 μ.μ. |

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια προϊόντων ειδικής κατασκευής εξωτερικών καπνοδόχων διπλού τοιχώματος σε επιτοίχια κάθετη τοιχοποιία για την στήριξη των εξωτερικών καπνοδόχων των δύο (2) λεβήτων πετρελαίου & του heat master του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Περιγραφή** | **Μ/Μ**  | **Ποσότητα** |
| 1 | Επιτοίχια Σύσφιξη INOX AISI 304. | Τεμ. | 20 |
| 2 | Ειδική κατασκευή στήριξης αποτελούμενη από βάσεις στήριξης δαπέδου των καμινάδων διπλού τοιχώματος INOX AISI 304, Διαμέτρου 350mm. | Τεμ. | 3 |
| 3 | Ειδική κατασκευή στήριξης αποτελούμενη από Ρυθμιζόμενες τριγωνικές βάση στήριξης τοίχου διπλού τοιχώματος INOX AISI 304, Διαμέτρου 350mm. | Τεμ. | 3 |
| 4 | Στηρίγματα ενισχυμένα ρυθμιζόμενα με δύο Αντηρίδες Π.Υ. 2,00 mm INOX AISI 304, Διαμέτρου 350 mm. | Τεμ. | 4 |
| 5 | Ρυθμιζόμενη τριγωνική βάση στήριξης τοίχου διπλού τοιχώματος INOX AISI 304, Διαμέτρου 350mm. | Τεμ. | 2 |
| 6 | Ρυθμιζόμενη τριγωνική βάση στήριξης τοίχου διπλού τοιχώματος INOX AISI 304, Διαμέτρου 350mm. | Τεμ. | 2 |
| 7 | Κεκλιμένη βάση διπλού τοιχώματος INOX AISI 304, Διαμέτρου 200mm. | Τεμ. | 1 |
| 8 | Βάση στήριξης δαπέδου διπλού τοιχώματος INOX AISI 304, Διαμέτρου 350mm. | Τεμ. | 2 |
| 9 | Συστολή διπλού τοιχώματος INOX AISI 304, Διαμέτρου 300-350mm σε 200-250 mm, Εσωτερικό – εξωτερικό πάχος υλικού 0,50 mm.. | Τεμ. | 2 |
| 10 | Συστολή διπλού τοιχώματος INOX AISI 304, Διαμέτρου 300-350 mm σε 150-200 mm, Εσωτερικό – εξωτερικό πάχος υλικού 0,50 mm.. | Τεμ. | 1 |
| 11 | Στηρίγματα ενισχυμένα ρυθμιζόμενα με δύο Αντηρίδες Π.Υ. 2,00 mm INOX AISI 304, Διαμέτρου 350 mm. | Τεμ. | 6  |
| 12 | Μεταφορικά , Παράδοση επι πεζοδρομίου προς το Γ. Ν. ΘΗΡΑΣ. | Παλέτες | 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 3928ΕΥΡΩ |
| Φ.Π.Α. | 943ΕΥΡΩ |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 4871.00 ΕΥΡΩ |

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :**

* **Ισχύς Προσφορών:** 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.
* **Αποστολή προσφορών:** Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: supplies@santorini-hospital.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις 17.10.23 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.
* **Τρόπος Πληρωμής:** Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 62.07.01.80 (Επισκευές και Συντηρήσεις Κτιρίων) του εγκεκριμένου για το 2023 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και **εντός 60 ημερών** από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
* Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
* Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
* Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΕΜΥ Α.Ε. &**

 **ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ**

**ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ**