**ΑΔΑ: ΨΗΛΚΟΡΡ3-ΡΙΑ**

 **Αρ.Πρωτ.: 7018/30.08.2022**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συλλογής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού που αφορά την ηλεκτρική παροχή από τον Γ.Π.Χ.Τ. για το νέο συγκρότημα παραγωγής Ο2 στο Γ.Ν. Θήρας»**

**ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας**

 **β. Την με Αρ. Πρωτ.6945/26.08.22 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας .**

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: **Εξακόσια ευρώ (600 € ) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α**

|  |  |
| --- | --- |
| Κριτήριο αξιολόγησης | Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ |
| **Χαμηλότερη Τιμή** | 30 Αυγούστου 2022 |

**ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ****ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ****ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **ΗΜΕΡΑ** | **ΩΡΑ** |
| Ανοιχτές προσφορές στο mail: supplies@santorini-hospital.gr και στο fax: 2286035459 | 13 Σεπτεμβρίου 2022 | Τρίτη | 13:00 μ.μ. |

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ**

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η συλλογή προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού που αφορά την ηλεκτρική παροχή από τον γενικό πίνακα χαμηλής τάσης (Γ.Π.Χ.Τ.) για το νέο συγκρότημα παραγωγής οξυγόνου (Ο2) στο χώρο με κωδ.01.17.09 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήρας. Τα απαιτούμενα υλικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και θα πρέπει να πληρούν τις αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΕΙΔΟΣ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | [**ΜΕΤΡΑ**](file:///C%3A%5CUsers%5Capapamikrouli%5CDesktop%5C%CE%9D%CE%9F%CE%A3%CE%9F%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%9F%5C%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%5C%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%91%207-5-2018%5C%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%91.xlsx#'ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΛΑ'!A1) |
| **ΚΑΛΩΔΙΟ** | *ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΥΥ 5Χ16mm2 ,J1VV-R, 3Ph+N+PE, 230/400 Vac, 50 Hz, 63 A .* | 40 |
| **Τεχνική Περιγραφή** | *Χρώμα Προϊόντος: Μαύρο/ Black**Τύπος Καλωδίου: J1VV-R**Μεικτό Βάρος Προϊόντος (Kg): 1,247kg/1m**Συσκευασία: Drum**Πιστοποιητικά: Ναι/ Yes**Ένδειξη CE: Ναι/ Yes**Γενικές Πληροφορίες: TS IEC 60502-1**Θερμοκρασία Λειτουργίας °C: -20°C - +60°C**Υλικό Προϊόντος: Χαλκός & PVC/ Copper & PVC* |

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :**

* **Ισχύς Προσφορών:** 60 ημέρες κατ’ ελάχιστο.
* **Αποστολή προσφορών:** Ανοιχτές προσφορές στο e-mail: supplies@santorini-hospital.gr ή στο fax: 2286035459 έως τις 13.09.22 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.
* **Τρόπος Πληρωμής:** Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 62.07.01.80 (Επισκευές και Συντηρήσεις Κτιρίων) του εγκεκριμένου για το 2022 προϋπολογισμού του Γ.Ν. Θήρας και **εντός 60 ημερών** από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
* Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
* Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
* Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .

Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

**Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ**

**ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**